pieczęć wykonawcy

......................................., ................................

miejsce dnia

**Kosztorys ofertowy**

**Z30/64/2020**

**„Remont obiektów inżynierskich w zakresie wymiany barier” - ponowny II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie rodzaju prac**  | **Jedn.****miary** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jedn.****netto [zł]** | **Wartość robót****netto[zł]** |
| 1. | Numer ewidencyjny (JNI): 01008275 – Modliborzyce (most) |
| 1.1. | Demontaż wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław) istniejących balustrad | m | 27,00 |  |  |
| 1.2. | Wykonanie i zamontowanie nowych barieroporęczy mostowych przekładkowych N1 W1 (BSP-160/1) lub o wyższych parametrach na obiekcie (2 strony po 12 metrów)  | m | 24,00 |  |  |
| 1.3. | Wykonanie i zamontowanie nowych barier N2 W5 (SP-09/4) lub o wyższych parametrach na dojazdach do obiektu (4 zakończenia po 4 m) | m | 16,00 |  |  |
| 2. | Numer ewidencyjny (JNI): 01008276 - Mleczkowo (most) |
| 2.1. | Demontaż wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego istniejących balustrad | m | 27,00 |  |  |
| 2.2. | Wykonanie i zamontowanie nowych barieroporęczy mostowych przekładkowych N1 W1 (BSP-160/1) lub o wyższych parametrach na obiekcie (2 strony po 12 metrów) | m | 24,00 |  |  |
| 2.3 | Wykonanie i zamontowanie nowych barier N2 W5 (SP-09/4) lub o wyższych parametrach na dojazdach do obiektu (4 zakończenia po 8 m) | m | 32,00 |  |  |
| 3 | Numer ewidencyjny (JNI): 01008283 - Szarlej (most) |
| 3.1. | Demontaż wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego istniejących balustrad | m | 18,00 |  |  |
| 3.2 | Wykonanie i zamontowanie nowych barieroporęczy mostowych przekładkowych N1 W1 (BSP-160/1) lub o wyższych parametrach na obiekcie (2 strony po 8 metrów) | m | 16,00 |  |  |
| 3.3 | Wykonanie i zamontowanie nowych barier N2 W5 (SP-09/4) lub o wyższych parametrach na dojazdach do obiektu (4 zakończenia po 8 m) | m | 32,00 |  |  |
| 4 | Numer ewidencyjny (JNI): 01008743 - Parchanie (most) |
| 4.1. | Demontaż wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją istniejących balustrad | m | 19,00 |  |  |
| 4.2 | Wykonanie i zamontowanie nowych barieroporęczy mostowych przekładkowych N1 W1 (BSP-160/1) lub o wyższych parametrach na obiekcie (2 strony po 8 metrów) | m | 16,00 |  |  |
| 4.3 | Wykonanie i zamontowanie nowych barier N2 W5 (SP-09/4) lub o wyższych parametrach na dojazdach do obiektu (4 zakończenia po 4 m) | m | 16,00 |  |  |
|  |
| **Suma wartości netto**  |  |
| **Vat 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy