pieczęć wykonawcy

......................................., ................................

miejsce dnia

KOSZTORYS OFERTOWY

PN/6/2020

**„Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych”**

zadanie nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2359C Łabiszyn – Będzitowo – Lisewo Kościelne**  **5,20 x 75,00 = 390,00 m2**  **5,20 x 411,00 =2137,20 m2**  **RAZEM = 2527,20 m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  (5,20 x 5,00) x 4 = 104 | m2 | 104,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2527,20 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2527,20 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2527.20 x 0.03 x 2.5 | t | 189,54 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2527,20 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2527,20 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2527,20 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: (75,00 + 411,00) x 2 x 0,75 = 729,00 | m2 | 729,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2503C Rucewko - Tarkowo Górne - droga nr 25**  **5,2 x 247,00 = 1284,40 m2**  **4,8 x 151,00 = 724,80 m2**  **RAZEM = 2009,20 m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  (5,20 x 5,00) x 2 = 52,00  (4,80 x 5,00) x 2= 48,00 | m2 | 100,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2009,20 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2009,20 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2009.20 x 0.03 x 2.5 | t | 150,69 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2009,20 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2009,20 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2009,20 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: (247,00 + 151,00) x 0,75 x 2 = 597,00 m2 | m2 | 597,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2506C Lisewo Kościelne – Krężoły**  **5,0 x 400,00 = 2000 m2**  **RAZEM = 2000,00 m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  (5,00 x 5,00) x 2 = 50,00 | m2 | 50,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2000,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2000,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2000.00 x 0.03 x 2.5 | t | 150,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2000,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2000,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2000,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: 400,00 x 2 x 0,75 | m2 | 600,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy**  **6,2 x 235,00 = 1457,00 m2**  **obręb skrzyżowania z drogą 2509C: 822,00 m2**  **RAZEM 2507C= 2279,00 m2** | | | **2509C Jaksice – Wielowieś**  **4,0 x 430 = 1720,00 m2**  **RAZEM 2509C= 1720,00 m2** | | | | | |
| **RAZEM = 3999,00 m2** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy | | | |  |  | |  |  |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław) | | m2 | 2279,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | | m2 | 2279,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | m2 | 2279,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2279.00 x 0.03 x 2.5 | | t | 170,93 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | | m2 | 2279,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | m2 | 2279,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | | m2 | 2279,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy (jednostronne) o grub. 10 cm  Obmiar: 235 x 1 x 0,5 = 117,50 m2 | | m2 | 117,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy jednostonnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | | m2 | 117,50 | |  |  |
| 2509C Jaksice – Wielowieś | | | |  |  | |  |  |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław) | | m2 | 1720,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | | m2 | 1720,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | m2 | 1720,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 1720.00 x 0.03 x 2.5 | | t | 129,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | | m2 | 1720,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | m2 | 1720,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | | m2 | 1720,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy (jednostronne) o grub. 10 cm  Obmiar:  50,00 x 0,75 x 1 = 37,50 m2  110 x 1,0 x 1 = 110,00 m2  RAZEM: 147,50 m2 | | m2 | 147,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy jednostronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: 50,00 x 0,75 x 1 = 37,50 m2 | | m2 | 37,50 | |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy jednostronnych z kruszywa łamanego na szerokości 1,00 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: 110 x 1,0 x 1 = 110,00 m2 | | m2 | 110,00 | |  |  |
| 11 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy (jednostronne) o grub. 20 cm  Obmiar: 255,00 x 1,5 x 1 = 382,5 m2 | | m2 | 382,50 | |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy jednostronnych z kruszywa łamanego na szerokości 1,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: 255,00 x 1,5 x 1 = 382,5 m2 | | m2 | 382,50 | |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2516C Jaksice - Orłowo**  **5,1 x 325,00 = 1657,50**  **RAZEM = 1657,50 m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,1 x 5,00 = 25,5 m2  5,1 x 15,00 = 76,50 m2  Razem: 102,00 m2 | m2 | 102,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1657,50 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1657,50 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 1657.50 x 0.03 x 2.5 = 124,313 | t | 124,313 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1657,50 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1657,50 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1657,50 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm  Obmiar: 325,00 x 0,75 x 2 = 487,50 m2 | m2 | 487,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 487,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

ZESTAWIENIE WARTOŚCI KOSZTORYSÓW

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr drogi** | **Relacja** | **Wartość robót**  **netto** | **VAT 23%** | **Wartość robót**  **brutto** |
| 2359C | Łabiszyn – Będzitowo – Lisewo Kościelne |  |  |  |
| 2503C | Rucewko - Tarkowo Górne - droga nr 25 |  |  |  |
| 2506C | Lisewo Kościelne – Krężoły |  |  |  |
| 2507C  2509C | Jaksice – Tuczno – Rybitwy oraz Jaksice – Wielowieś |  |  |  |
| 2516C | Jaksice - Orłowo |  |  |  |
|  | | | | |
| **RAZEM ZADANIE NR 1** | |  |  |  |

……………………………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy