Załącznik nr 3

**Nazwa Wykonawcy:** …

**Kosztorys ofertowy**

**Z130/20/2025**

**„****Remont pomieszczeń w budynku ZDP w Inowrocławiu – część I”**

**UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.**

**Zaleca się uzupełnienie kosztorysu komputerowo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **cena jedn. netto** | **Wartość netto****(3x4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Rozebranie chodników na podsypce piaskowej | **11,50 m2** |  |  |
| 2. | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | **17,250 m3** |  |  |
| 3. | Dwukrotne odsalanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (pokój 004) i zew.fundament- Bostik Antisulfat | **29,985 m2** |  |  |
| 4. | Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem | **20,085 m2** |  |  |
| 5. | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | **17,250 m2** |  |  |
| 6. | Montaż listwy wykończeniowej PCV do folii kubełkowej | **11,50 m** |  |  |
| 7. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (fundamentowych lub aqua) pionowe na lepiku z siatką metal. | **20,085 m2** |  |  |
| 8. | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki | **1,5 m** |  |  |
| 9. | Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie | **3,175 m2** |  |  |
| 10. | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III | **17,250 m3** |  |  |
| 11. | Zabezpieczenie podłóg folią - pokój 004 | **20,52 m2** |  |  |
| 12. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (pokój 004) | **9,90 m2** |  |  |
| 13. | Tynki wewnętrzne RENOWACYJNE wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (pokój 004 ) | **9,90 m2** |  |  |
| 14. | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (pokój 004) | **9,90 m2** |  |  |
| 15. | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (pokój 004 ) | **9,90 m2** |  |  |
| 16. | Tynki mozaikowy wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | **9,90 m2** |  |  |
| 17. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ( pokój 004) | **37,750 m2** |  |  |
| 18. | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - pokój 004 | **37,750 m2** |  |  |
| 19. | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu gipsowym w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ( pokój 004) | **37,750 m2** |  |  |
| 20. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - pokój 004 (ściany i sufit) | **58,270 m2** |  |  |
|  |
| **Razem wartość netto** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Razem wartość brutto** |  |

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji cenowych. Pominięcie jakieś pozycji cenowej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.